Вид с боку
                            5 см.      	

          28 см.	
	12-13 см.

Вид с верху

                         26 см.

	38 см.
Ручки
Крышка
Ножки
Плечики удерживающие решётку 
Решётка                (толщина прутьев 4-5 мм)
Наполнитель